к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Антирезонанс
АНТИРЕЗОНАНС магнитный - совокупность явлений, обусловленных обращением в нуль при определ. частоте (частоте А.) действительной части магн. проницаемости магнетика:.

Наиболее интересное проявление А.- существенное (во много раз) возрастание толщины скин-слоя магн. металла (см. Скин-эффект ),т. е. глубины проникновения в него эл--магн. волны (-уд. электропроводность). В результате металл на частоте А. обладает селективной прозрачностью (эффект был предсказан в 1959 [1], обнаружен в 1969 |3|). Частота А. , где - гиромагн. отношение, В - магн. индукция (; - напряжённость магн. поля, -намагниченность единицы объёма). Для наблюдения А. необходимо, чтобы различие между и частотой ферромагнитного (или пара-, антиферромагнитного) резонанса значительно превышало ширину линии резонанса . T. к.

, то требуется, чтобы.

Благодаря этому условию, наиболее удобными объектами для наблюдения и исследования А. оказываются ферромагнетики при порядка нескольких кЭ. А. служит для исследования релаксац. процессов [зависимости у ферромагн. металлов].

Коэф. прохождения P (по интенсивности) эл--магн. волны частоты через пластину ферромагн. металла толщиной d (см. [2]):

,

- множитель порядка 1, зависящий от поляризации издающей на пластину эл--магн. волны.

Литература по 

1. Каганов M. И., Селективная прозрачность ферромагнитных пленок, "ФММ", 1959, т. 7, с. 288; 2) его же, то же, "Письма в ЖЭТФ", 1969, т. 10, с. 336; 3) Гейнрих В., Мещеряков В., Прохождение электромагнитной волны через ферромагнитный металл в области антирезонанса, там же, 1969, т. 9, с. 618.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ