к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Изотермический процесс
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (от греч. isos - равный и therme - теплота) - термодинамич. процесс, происходящий в системе при пост. температуре; на термодинамич. диаграмме изображается изотермой. И. п. является идеализацией процесса в системе, находящейся в тепловом контакте с термостатом. Для осуществления И. п. систему обычно помещают в термостат или используют контролируемые источники и стоки теплоты. Кипение жидкости и плавление твёрдого тела при пост. давлении являются примерами И. п. Если И. п. происходит настолько медленно, что не нарушается термодинамич. равновесие с термостатом, то И. п. обратим. И. п., протекающие с конечной скоростью, необратимы. Для реализации И. п. необходимо отводить или подводить к системе определ. кол-во теплоты dQ, к-рое затрачивается на работу PdV при изменении объёма dV (Р - давление) и на изменение внутр. энергии U при пост, температуре Т. Согласно первому началу термодинамики, dQ=PdV+(dU/dV)TdV. В общем случае, когда система описывается внеш. параметрами aj, 

- обобщённые термодинамич. силы, сопряжённые параметрам аj. Согласно второму началу термодинамики, изменение энтропии dS при обратимом И. и. равно 

Полное подведённое тепло DQ связано с изменением энтропии системы S2-S1 соотношением DQ=T(S2-S1). Работа R при И. п. с изменением объёма от V1 до V2 равна изменению энергии Гиббса (свободной энергии), для идеального газа R=NkTln(V2/VI), N - число молекул. Примером необратимого И. п. является изотермнч. дросселирование ,когда газ или жидкость протекает через перегородку с малым отверстием при пост. температуре. В этом случае подводимая теплота равна изменению энтальпии тела. Лит. см. при ст. Термодинамика. Д. Н. Зубарев. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ