к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Интерференция радиоволн
Интерференция радиоволн - явление, возни-кающее при сложении полей Е_i(r, t), i=1, 2.  . . неск. радиоволн и состоящее в том, что распределение результирующей интенсивности радиоизлучения в пространстве и во времени зависит не только от амплитуд А_i этих волн, но и от соотношения между их фазами j_i, частотами w_i и поляризациями. При этом, как правило, речь идёт об интенсивности , усреднённой за время tдw_i^-1. Напр., для двух радиоволн пропорциональна 

A^2_1+А^2_2+2A_1A_2cos[(w_1-w_2)t-(j_1-j_2)]cosy, 

y - угол между векторами Е_1 и Е_2. Отсюда следует, что волны, имеющие ортогональные поляризации, не интерферируют. С И. р. связаны особенности распределения интенсивности при когерентном излучении радиоволн с помощью разнесённых в пространстве антенн или радиоволн разной частоты. И, р. одинаковой частоты, излучённых одним источником, возникает при наличии неск. путей (каналов) распространения радиоволн, напр, в волноводах искусств, и естеств. происхождения (см. Полноводное распространение радиоволн)при дифракции радиоволн на разл. объектах, на регулярных и хаотич. неоднородностях среды. Для радиоволн одинаковой частоты в случае, когда их амплитуды, фазы и поляризации постоянны во времени, . Временные вариации этих величин вызывают соответств. вариации интерференц. картины. Напр., нестационарность среды при многомодовом распространении радиоволн может привести к появлению сложной изменяющейся И. р., следствием к-рой являются интерференц. замирания .Движущиеся хаотич. неоднородности среды вызывают флуктуации интенсивности, наз. мерцаниями радиоволн. При И. р. с хаотич. (за время t) вариациями Е_i интенсивность, усреднённая за время tдt, будет пропорциональна А^2_i. Неоднородности среды, вызывая флуктуации А_i, j_i, y_i, нарушают регулярную картину И. р., к-рую, однако, можно восстановить, если при распространении радиоволн или при их приёме не произошло к--л. усреднения по времени, частоте или пространству. Явление И. р. используют при создании антенн с узкой (или многолепестковой) диаграммой направленности излучения, для получения сведений о параметрах среды. И. р. можно создать искусственно в приёмной радиоаппаратуре путём сложения сигналов, принятых в разл. точках пространства (или на разных частотах) (см. Радиоинтерферометр, Апертурный синтез). Возможна интерференция между радиоволной и волной др. типа, напр, плазменной волной. Последнее имеет место, в частности, при трансформации радиоволны в плазменную и используется при возбуждении искусств, турбулентности в ионосферной плазме.

Литература по 

1. Горелик Г. С., Колебания и волны, 2 изд., М., 1959; Вест Ч., Голографическая интерферометрия, пер. с англ., М., 1982. Л. М. Ерухимов. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ