к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Клин фотометрический
Клин фотометрический - устройство для ослабления светового потока, применяемое в фотометрии. Представляет собой клин из ахроматич. (имеющего нейтрально-серый цвет) вещества, коэф. поглощения к-рого не зависит от длины световой волны (спец. стекло, жела-тиновая плёнка, содержащая коллоидные графит или серебро, и др.). Степень ослабления светового потока к--л. участком К. ф. определяется его оптической плотностью , где - отношение падающего на клин и прошедшего через него световых потоков. Оптич. плотность может изменяться вдоль клина либо непрерывно, увеличиваясь пропорционально его толщине l (непрерывный К. ф.), либо ступенями на определённую величину (ступенчатый К. ф.). К. ф. характеризуют константой k, к-рая у непрерывного клина равна разности оптич. плотностей любых его точек, отстоящих друг от друга на единицу длины, а у ступенчатого - разности оптпч. плотностей двух соседних полей. Линейная зависимость l и D от расстояния х между началом клина О и рассматриваемым участком АС (рис. ) позволяет наносить на К. ф. равномерную шкалу, градуируемую по константе ''.

Перемещением клина, фиксируемым по шкале, можно менять его коэф. пропускания , где - коэф. отражения от каждой поверхности клина.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ