к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Кубик фотометрический
Кубик фотометрический - устройство для сравнения интенсивностей двух световых потоков; представляет собой две прямоугольные стеклянные призмы 1 и 2 (рис.), сложенные гипотенузными гранями.

На большей части своей поверхности эти грани находятся в оптическом контакте друг с другом, и лучи света 4 и 5 проходят через К. ф., не изменяя направления. На участке 3 стеклянные грани разделены прослойкой воздуха, вследствие чего лучиипадающие на этот участок, испытывают полное внутреннее отражение .Наблюдатель 6 видит два смежных световых поля (одно, создаваемое потоком лучей 5, второе - лучами 4')и сравнивает их яркости. К. ф. применяется в визуальных фотометрах и колориметрах.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ