к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Международная практическая температурная шкала
Международная практическая температурная шкала (МПТШ-68) - установлена в 1968 Международным комитетом по мерам и весам, основана на 11 реперных точках (табл.). В МПТШ-68 различают международную практич. температуру Кельвина (T68) и международную практич. температуру Цельсия (t68): 

Основные реперные (постоянные) точки МПТШ-68

Состояние равновесия

	Присвоенное значение

	международные практические температуры

	T68, К*

	t68 0C

Тройная точка водорода

	13,81

	-259,34

Равновесие между жидкой и газообразной фазами водорода при давлении 33330,6 Па (25/76 нормальной атмосферы)

	17,042

	- 256,108

Точка кипения водорода

	20,28

	-252,87

Точка кипения неона

	27,102

	-246,048

Тройная точка кислорода

	54,361

	-218,789

Точка кипения кислорода

	90,188

	- 182,962

Тройная точка воды

	273,16

	0,01

Точка кипения воды

	373,15

	100

Точка затвердевания цинка

	692,73

	419,58

Точка затвердевания серебра

	1235,08

	961 ,93

Точка затвердевания золота

	1337,58

	1064,43

* За исключением тройных точек и одной точки равновесного водорода (17,042 К) присвоенные значения температур действительны для состояний равновесия при давлении 101325 Па (1 нормальная атмосфера).

Промежуточные точки МПТШ-68 воспроизводятся по интерполяц. ф-лам. В диапазоне между 13,81 К и 630,74 0C (точка затвердевания сурьмы) в качестве эталонного прибора применяют платиновый термометр сопротивления (при T < 100 К используют также германиевый термометр), в диапазоне 630,74 0C -1064,43 0C- термопару с электродами платинородий (10% Rh) - платина, выше 1337,58 К (1064,43 0C) - спектральный пирометр с реперной точкой 1064,43 0C. В области низких температур МПТШ-68 доведена до 13,81 К; температуры в интервале 0,3-5,2 К определяют по упругости паров жидкого 4He (шкала 1958) и жидкого 3He (шкала 1962), ещё более низкие - термометрами сопротивления (угольными, из сверхпроводящих сплавов и др.) и магн. методами (см. Низкие температуры).

Темп-pa, определённая по МПТШ-68, в пределах погрешностей измерений совпадает с температурой по термодинамич. температурной шкале, принятой в физике за основную.

Литература по 

1. Международная практическая температурная шкала. МПТШ-68, M., 1971.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ