к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Оборачивающая система
Оборачивающая система - оптич. система, предназначенная для поворота изображения на 180° вокруг оптич. оси. О. с. используются в первую очередь в зрительных трубах для наблюдения наземных (а не астрономических) объектов и в микроскопах с целью восстановления правильной (прямой) ориентации изображения объекта, т. к. большинство объективов формируют перевёрнутое. В этих приборах О. с. располагается обычно между объективом и окуляром. 

Рис. 1. Схема линзовой оборачивающей системы. 

О. с. бывают призменными и линзовыми. Помимо оборачивающего действия О. с. может изменять габариты оптич. системы, укорачивая её (призменная О. с.) или удлиняя (линзовая О. с.). Обычно линзовая О. с. (рис. 1) состоит из двух сложных линз 2 и 3 и добавочной плоско-выпуклой линзы 1, наз. коллективом, расположенной вблизи фокальной плоскости объектива, предшествующего О. с. Коллектив 1 формирует изображение входного зрачка этого объектива между линзами 2 и 3, что позволяет свести к минимуму поперечные размеры О. с. Линзовая О. с. позволяет осуществлять скачкообразное или плавное (панкратическое) изменение масштаба изображения путём перемещения всей О. с. или её отд. частей вдоль оптич. оси. Однако применение линзовых О. с. вызывает неизбежное ухудшение качества изображения, связанное с наличием таких трудноустранимых аберраций, как кривизна изображения и вторичный спектр. Линзовые О. с. используются в перископах подводных лодок. 
В призменных О. с. наиб. употребительны прямоугольные призмы с взаимно перпендикулярными гранями (т. н. призмы Порро). Проходя через неск. призм, лучи испытывают полное внутр. отражение от граней и выходят параллельно своему первонач. направлению, а изображение объекта оказывается перевёрнутым на 180° без изменения величины. На рис. 2 представлена призменная О. с. Пехана, используемая в совр. малогабаритных биноклях. Преимуществами призменных О. с. перед линзовыми являются значительно меньшее расстояние между объективом и окуляром (что позволяет использовать их, напр., в биноклях) и значительно меньшие аберрации, легко поддающиеся компенсации аберрациями др. компонентов оптич. системы, как правило аберрациями объектива. 

Рис. 2. Призменная оборачивающая система Пехана. 

В нек-рых типах совр. оптико-электронных приборов используются волоконно-оптич. О. с. - т. н. поворотники, представляющие собой жгут оптич. волокон, выходной торец к-рых повёрнут на 180° относительно входного торца. 

А. П. Грамматин. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ