к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Примесная проводимость
Примесная проводимость - проводимость полупроводника, при к-рой осн. вклад в перенос заряда дают электроны (дырки), термически возбуждённые в зону проводимости (валентную зону) из локализованных в запрещённой зоне донорных (акцепторных) состояний (проводимость n-типа и р-типа). П. п. определяется концентрацией донорных и акцепторных примесей и положением их уровней в запрещённой зоне. При высоких темп-pax Т, если полупроводник невырожден, концентрация ni носителей в собственном полупроводнике (см. Собственная проводимость)удовлетворяет условию наличие примесей незначительно сказывается на концентрациях электронов n и дырок р:

При этом все примеси ионизованы, а уровень Ферми близок к середине запрещённой зоны. При более низких темп-pax, для к-рых почти все мелкие примеси остаются еще ионизованными (область истощения). В этом случае

т. е. концентрация осн. носителей не зависит от Т. При дальнейшем понижении Тприближается к уровню донорной примеси, и заселённость донорных уровней будет расти за счёт поступления электронов из зоны проводимости, а концентрация зонных носителей заряда соответственно уменьшаться. При ТОК концентрации зонных носителей убывают экспоненциально, в этом пределе доминирует прыжковая проводимость.

Лит. см. при ст. Полупроводники. И. Л. Бейнихес.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ