к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Плотномер
Плотномер - прибор для измерения плотности веществ. Наиб. распространение получили П. для измерения плотности жидкостей. Они делятся на поплавковые, весовые, гидростатические, радиоизотопные, вибрационные и ультразвуковые. К П. примыкают приборы для измерения концентрации растворов (спиртомеры, сахаромеры, нефтеденсиметры и др.). Поплавновые П. представляют собой ареометры пост. массы или пост. объёма. Весовые П. основаны на непрерывном взвешивании определённого объёма жидкости. В гидростатических П. плотность определяют по разности давлений двух столбов жидкости разной высоты. Действие радиоизотопных П. основано на измерении ослабления пучка или лучей в результате их поглощения или рассеяния слоем жидкости. В вибрационных П. используется зависимость резонансной частоты возбуждаемых в жидкости колебаний от её плотности, вультразвуковом - зависимость скорости звука в среде от её плотности. Радиоизотопный, УЗ, вибрац. и др. методы могут быть применены для определения плотности твёрдых и газообразных веществ.

Литература по 

1. Кивилис С. -III., Приборы для измерения плотности жидкостей и газов, в кн.: Приборостроение и средства автоматики, т. 2, кн. 2, М., 1964; Глыбин И. П., Автоматические плотномеры, К., 1965. 

С. Ш. Кивилис. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ